**Часть 3. Технологическая часть.**

3.1. Разработка технологического процесса изготовления линз передающей и приёмной ОС.

Из синтеза передающей ОС для сведения кружка рассеяния на 40 метрах как показано на рис.1 необходимо две линзы: сферическая и тороидальная. Также для сведения пучка уже на кремниевом p-i-n фотодиоде необходима сферическая линза